Konstanzprüfung Direktradiographie ( DIN 6868 Teil 3 )	

Für die Zeit vom:	bis:	

BETREIBER:

RÖNTGEN- / ANWENDUNGSGERÄT:	
	Raum:	ÄSR-Nr.:	
	Abnahmeprüfung durch ( Fa. ):	am:	
	Sachverständigenprüfung durch:	Nr.:	am:	

FILMVERARBEITUNG:
-	Entwicklungsmaschine:		
-	Filmtyp:		
-	Folientyp:		
-	Kassettenformat:		
-	Kassettenkennzeichnung:		
PRÜFBEDINGUNGEN:
-	Prüfbedingungen	Typ / Nr.:		
-	Dosimeter-	Typ / Nr.:		
-	Densitometer- / Sensitometer		
-	Messort für Grunddichte        Dopt. 		
-	Messorte für Kontrast             D 1, D 2		
-	Messung der Brutto- / Nettodichte:		
EINSTELLWERTE / Anwendungsgerät:
-	max. Filmformat ( Pat. – Aufnahmen ):				
-	Fokus – Film – Abstand:				
-	Streustrahlenraster:				
-	Prüfkörperorientierung:				
SCHALTDATEN bei kV:
-	
AUTO

kV, Brennfleck:				
-	Messfeld:				
-	Belichtungsstufe:				
-	Abmessung Nutzstrahlenfeld:				

-	
HAND

kV, Brennfleck:				
-	mAs:				
-	ms / mA:				
-	Abmessung Nutzstrahlenfeld:				
Zusatzfilter: ( fokus-/filmseitig )				
SCHALTDATEN bei kV:
-	
AUTO

kV, Brennfleck:				
-	Messfeld:				
-	Belichtungsstufe:				
-	Abmessung Nutzstrahlenfeld:				

HAND

-	kV, Brennfleck:				
-	mAs:				
-	ms / mA:				
-	Abmessung Nutzstrahlenfeld:				
Zusatzfilter: ( fokus-/filmseitig )				
Dosimeter mit Hülse                               ohne Hülse                         Digitaldosimeter  

AUSWERTUNG                          MESSUNGEN ZUR KONSTANZPRÜFUNG                          ÄSR-Nr.:		

	

		Ausgangs-
wert	Toleranz
von      bis	Jan		Feb		Mär		Apr		Mai		Jun		Jul		Aug		Sep		Okt		Nov		Dez		
	Datum																											

1.

Anwendungsgerät 1:																											

AUTO

Dosis            (       )																											
opt Dichte      Dopt.																											
Kontrast     D2-D1																											

2.

Anwendungsgerät 1:																											

HAND

Dosis            (       )																											
opt Dichte      Dopt.																											
Kontrast     D2-D1																											

3.

Anwendungsgerät 2:																											

AUTO

Dosis            (       )																											
opt Dichte      Dopt.																											
Kontrast     D2-D1																											
																											
Übereinstimmung von Licht-feld und Nutzstrahlenfeld																											
Anwendungsgerät 1:																											
Abweichung (links + rechts)																											
Abweichung (oben + unten)																											
opt. Eindruck 26 cm  x 26 cm ok																											
Anwendungsgerät 2:																												
Abweichung (links + rechts)																											
Abweichung (oben + unten)																											
opt. Eindruck 26 cm  x 26 cm ok																											
In Ordnung ( Toleranzen eingehalten )                      ja/nein																									
Namenszeichen.......................................................																									
	opt. Dichte gemessen als: Bruttodichte
BEMERKUNGEN: 	Basisdaten nach Abnahmeprüfung am:	
	Basisdaten nach Teilabnahme        am: