Konstanzprüfung bei RBV - Aufnahmen	

Für die Zeit vom:	bis:	

BETREIBER:

RÖNTGEN-/ANWENDUNGSGERÄT:	
	Raum:	ÄSR-Nr.:	
	Abnahmeprüfung durch ( Fa. ):	am:	
	Sachverständigenprüfung durch:	TÜV / LME Nr.:	am:	

FILMVERARBEITUNG:
-	Entwicklungsmaschine:		
-	Filmtyp:		
-	Kameratyp:		

PRÜFBEDINGUNGEN:
-	Prüfkörper (PK)-Typ / Nr.:		
-	Dosimeter-            Typ / Nr.:		
-	Densitometer-       Typ / Nr.:		
-	Messort für Grunddichte (D1):		
-	Messort für Kontrast (D1):		
-	Messung der Bruttodichte   oder Nettodichte  
-	Hilfsmittel		

RÖNTGENGERÄT, EINSTELLWERTE:
-	Fokus–BV–Abstand:		
-	Fokus–Prüfkörper–Abstand:		
-	Streustrahlenraster:		
-	Nennwerte BV–Durchmesser:		
-	Orientierung der Röhre:		
-	Orientierung ___________ PK nach:		
-	Stellung Bildlagevertauschung:		

GENERATOR/SCHALTTISCH:
-	Arbeitsplatz:		
-	Brennfleck:		
-	Regelungsstufen ( RST ):		
-	Zusatzfilter:		

SCHALTDATEN:
-	
 A

Vollfeld ( cm ):			Nutzfeld ( cm ):	
-	kV:		mA:		RST:	
-	
 B

Zoom 1- ( cm ):			Nutzfeld ( cm ):	
-	kV:		mA:		RST:	
-	
 C

Zoom 2- ( cm ):			Nutzfeld ( cm ):	
-	kV:		mA:		RST:	

mit / ohne	mm	-Zusatzplatte Fokus-/BV-seitig

AUSWERTUNG                          MESSUNGEN ZUR KONSTANZPRÜFUNG                          ÄSR-Nr.:		

	

	Ausgangs-
wert	Toleranz
von        bis	Jan		Feb		Mär		Apr		Mai		Jun		Jul		Aug		Sep		Okt		Nov		Dez		
Datum																											
A Dosis                 (      )																											
opt. Dichte              D2																											
opt. Dichte              D1																											
Kontrast           D2-D1																											
Feld-Zentrierung (Skt)																											
Auflösung  R  (Lp/mm)																											
B Dosis                 (      )																											
opt. Dichte              D2																											
opt. Dichte              D1																											
Kontrast           D2-D1																											
Feld-Zentrierung (Skt)																											
Auflösung  R  (Lp/mm)																											
C Dosis                 (      )																											
opt. Dichte              D2																											
opt. Dichte              D1																											
Kontrast           D2-D1																											
Feld-Zentrierung (Skt)																											
Auflösung  R  (Lp/mm)																											
In Ordnung (Toleranzen eingehalten)?              ja/nein

Namenszeichen.........................................................																									

BEMERKUNGEN: